GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE EL ACCESO DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS VISUALES A LA INFORMACIÓN
compilado y revisado por M' Dolores Cebrián-de-Miguel (*) revisión técnica por Fernando García-Soria (**)

ABREU, Gabriel
Profesor del Colegio de Madrid para ciegos, que en 1856 había implantado su sistema de ocho puntos, expresamente para música, basado en el cajetín braille.
Ver Braille

ACCESORIO ADAPTADO
Aparato o utensilio adaptado especialmente para su uso por parte de las personas ciegas y deficientes visuales.
eng: ADAPTIVE ACCESORY
AFILIADO
Denominación que reciben en el seno de la ONCE las personas discapacitadas visuales que son miembros de la Organización por no superar su visión un décimo según la escala de Becker.
eng: MEMBER
ALFABETO DACTILOLÓGICO
Es el alfabeto que utilizan las personas sordociegas para comunicarse con otras personas. Se trata en realidad del alfabeto manual utilizado por las personas sordas (en donde a cada una de las letras del alfabeto corresponde una determinada posición de los dedos de la mano), pero adaptado a la versión táctil (se toma la mano izquierda del interlocutor para colocar en el centro de su palma cada una de las letras que conforman el mensaje). Desafortunadamente no existe
(*) María Dolores Cebrián-de-Miguel trabaja como Traductora-Intérprete en el Servicio de Documentación y Traducción de la ONCE (La Coruña, 18, E-28020 Madrid).
(**) Fernando García-Soria es Técnico Superior de Servicios Bibliográficos y miembro del Gabinete Asesor del Centro Bibliográfico y Cultural (La Coruña, 18, E-28020 Madrid)

aún un alfabeto dactilológico internacional, por lo que en italiano se usa el alfabeto Mallossi, en alemán el alfabeto Lorm, en inglés el alfabeto Helen Keller. (sin: Alfabeto manual)
eng: FINGER ALPHABET;
MANUAL ALPHABET
ALFABETO DE NUDOS
Alfabeto ideado a principios del s. XIX por David MacBeath y Rober Milne (ciegos del Asilo de Ciegos de Edimburgo) que ya en 1858 no estaba en vigor. Se trata de uno de los primeros intentos de idear un tipo de escritura para facilitar la comunicación de las personas ciegas. Con siete nudos diferentes, realizados en un cordel, y por medio de un nudo adicional, se formaban siete clases de signos con los que expresar el alfabeto completo.
ALFABETO FLSHBURNE
Método alternativo de lectura por el tacto que consiste en cuatro símbolos básicos utilizados en forma de patrón repetitivo para representar el alfabeto completo; lo utilizan principalmente las personas discapacitadas visuales incapaces de aprender braille para su comunicación personal y para poner etiquetas.
Ver Código Fishburne.
eng: FISHBURNE ALPHABET
ALFABETO HELEN KELLER Ver Alfabeto dactilológico
ALFABETO KLEIN
Alfabeto en relieve caído en desuso, consistente en escribir las letras mayúsculas en relieve.
Ver Método Klein.
eng: KLEIN ALPHABET
ALFABETO LORM
Ver Alfabeto dactilológico
ALFABETO MALLOSSI
Ver Alfabeto dactilológico

ALFABETO MANUAL
Ver Alfabeto dactitológico

ALFABETOS DE PUNTOS EN RELIEVE Sistemas de lectoescritura que consisten en distintas combinaciones de puntos en relieve. El más utilizado es el alfabeto Braille.
	Ver Braille.
eng: RAISED-DOT ALPHABETS

ALVA BRAILLE CARRIER (ABC)
Ayuda tecnológica para la comunicación de las personas sordociegas compuesta por una plancha táctil con 40 cajetines y teclado braille, y un ordenador de bolsillo con pequeño teclado y pantalla. Permite la comunicación simultánea en tinta y en braille entre los dos comunicantes.
eng: ALVA BRAILLE
CARRIER (ABC)

ALZADORA
Máquina que, una vez adaptada, permite efectuar la compaginación automática de textos en braille.
eng: COLLATING MACHINE

AMBLÍOPE
Término que es muy común en Francia, pero que en España ha caído en desuso. Durante cierto tiempo se usó para definir a la persona con capacidad visual muy reducida, pero actualmente se prefiere el término "deficiente visual". Se desaconseja su uso por tener un sentido muy preciso en Oftalmología, que no coincide con la disminución visual grave en sentido genérico. Use Persona deficiente visual.

AMBLIOPÍA
Oscurecimiento de la visión sin oftalmopatía aparente hasta 20/0 o menor en el ojo más sano, tras corrección.
eng: AMBLYOPIA

ANALFABETISMO
En el contexto de la ceguera, incapacidad de la persona discapacitada visual para leer y escribir en braille.
eng: ILLITERACY

APARATO KLEIN
Instrumento de escritura que constaba de una caja de madera, en cuyos comprartimentos se guardaban tipos de imprenta, de plomo, de forma rectangular. La tapa de la caja, utilizada
a modo de pauta, estaba formada por una plancha recubierta de fieltro, un bastidor de madera y bronce que sujetaba la hoja de papel, y una regleta de madera (en donde se colocaban los tipos para configurar las palabras) que se desplazaba y permitía escribir hasta 23 renglones por página. Las letras se formaban con alfileres que se clabavan con la cabeza hacia arriba, formando como resultado un relieve de las letras mayúsculas convencionales, que al tacto se debían leer el sentido inverso.

APARATO REPRODUCTOR PARA LIBRO HABLADO
Magnetófono para lectura de los distintos materiales sonoros grabados en los sistemas A, B y C del Libro Hablado. En España se han utilizado tradicionalmente los de la firma británica Clarke & Smith, y más recientemente los de la American Foundation for the Blind.

AUDIOBOX
Sintetizador de voz externo, de pequeñas dimensiones, para el acceso a la información en pantalla. Permite la utilización de la impresora en paralelo.
eng: AUDIOBOX

AYUDAS AUDITIVAS
Instrumentos que reproducen o leen un texto o un mensaje para permitir que su usuario pueda acceder a la información a través del sentido del oído. Entre estas ayudas figuran las grabadoras/reproductoras que dan acceso al libro hablado, la voz sintética de los ordenadores, y las ayudas parlantes adaptadas (en instrumentos de vida cotidiana como calculadoras, relojes, termómetros, etc.).
eng: TALKING AIDS, AUDITORY AIDS

AYUDAS NO ÓPTICAS
Ayudas sin componentes ópticos que se utilizan para facilitar la accesibilidad de las personas con baja visión a la información y el funcionamiento visual; entre tales ayudas figuran las guías para la escritura, los atriles para libros, los teclados telefónicos en macrotipo o las lámparas de alta intensidad.
eng: NONOPTICAL DEVICES

AYUDAS PARA BAJA VISION
Elementos ópticos de distintos tipos (lupas, telescopios, etc.) que emplean las personas
con algún resto visual para optimizar su visión residual.
eng: LOW VISION AIDS

AYUDAS PARA LA ESCRITURA
Aparatos o utensilios que actúan de ayuda para la comunicación textual de las personas discapacitadas visuales. Entre estas ayudas figuran: pautas, regletas, guías para escribir manualmente, máquinas de escribir manuales o electrónicas, ordenadores e impresoras, etc.
eng: PRINT-WRITING AIDS

AYUDAS PARA LA ESCRITURA Y LA COMUNICACIÓN
Ayudas que permiten a los usuarios discapacitados visuales y a los sordociegos la realización independiente de distintas actividades relacionadas con la lectura y la escritura. Entre las ayudas para las personas discapacitadas visuales se incluyen: libros y otros materiales impresos en braille y en macrotipo, o grabados en libro hablado; pautas, regletas, punzones y papel adecuado para la escritura manual; optacón; máquinas mecánicas y electrónicas para escribir en braille; kits para dibujar en relieve; thermoform; ordenadores e impresoras braille personales y para gran producción, etc. Entre las destinadas a las personas sordociegas, las principales son las tablillas de comunicación y los aparatos de la moderna tecnología entre los que cabe mencionar el Alva Braille Carrier (ABC), el Dialogos, y el teléfono (tactófono o teléfono con salida en texto braille).
eng: WRITING AND
COMMUNICATION AIDS

AYUDAS PARLANTES ADAPTADAS
	Instrumentos emisores de una voz sintética que sustituye la información normalmente obtenida a través de la vista. En este tipo de ayudas parlantes se incluyen: básculas, relojes, cronómetros, termómetros, kits de control de glucosa en sangre, monederos, calculadoras y salidas audio de ordenador, etc.
eng: TALKING ADAPTIVE AIDS

AYUDAS TÉCNICAS
Ver Ti lotecnología

AYUDAS Y APARATOS
	Ver Tiflotecnología

BAJA VISIÓN
Grado de visión parcial que permite su utilización como canal primario para aprender y lograr información (sin: visión residual, visión parcial, ceguera parcial, visión disminuida, visión deficiente, visión sub-normal).
eng: LOW VISION
BARBIER
Ver Sistema Barbier

BIBLIOTECA BRAILLE
Ver Biblioteca para ciegos
eng: BRAILLE LIBRARY

BIBLIOTECA PARA CIEGOS
Biblioteca especializada para personas discapacitadas visuales que contiene colecciones de materiales diversos impresos en braille (Sección Braille) o grabados en cintas analógicas o soportes digitales como el CD-Rom (Sección Libro Hablado).
eng: LIBRARY FOR THE
BLIND

BRAILLE
Sistema convencional de comunicación escrita para uso de los ciegos y deficientes visuales, ideado por Louis Braille, en el que los signos están formados por combinaciones de puntos. El signo generador del sistema, llamado "cajetín braille", consta de dos columnas verticales de tres puntos en relieve cada una, ordenados en tres pares horizontales superpuestos. Tal sistema hace posible, por combinación de puntos, formar hasta 63 símbolos simples distintos.
Una variante del signo es la el cajetín de 8 puntos. En la actualidad es de uso bastante frecuente en informática, pero su origen lo tiene en el siglo pasado en España en donde el músico ciego Gabriel Abreu creó un sistema musical en relieve con 8 puntos, conocido como Sistema Abreu, en honor a su inventor.
El braille se lee con la yema de los dedos índice o anular de una o de las dos manos. La velocidad media de lectura con una sola mano es de unas 104 palabras por minuto, mientras que los lectores ambidextros más expertos alcanzan una velocidad de hasta 200 o más palabras por minuto.
Desde el punto de vista de su funcionalidad y destino final del material producido en sistema braille, cabe establecer tres niveles
diferentes: a) braille científico (destinado a buenos conocedores del sistema e interesados en materias del conocimiento específicas); b) braille de usar y tirar (destinado al público general); braille doméstico (destinado al servicio de la inmediatez y la independencia personal).
eng: BRAILLE

BRAILLE COMPUTERIZADO
Conjunto de caracteres resultante de asociar a cada uno de los caracteres de un código informático determinado, una única combinación de puntos del sistema braille. En este tipo de braille no existen prefijos de mayúscula o de número. En la actualidad se usa como código informático base el código ASCII, que pone de manifiesto las carencias de representación del braille de 6 puntos (que permite 64 combinaciones posibles) respecto al código ASCII (256 combinaciones); el problema se resuelve con el código braille de 8 puntos, que posee la misma capacidad de representación que el ASCII. (sin: Braille grado 0).
eng: COMPUTERIZED
BRAILLE

BRAILLE CONTRACTO Ver Estenografía

BRAILLE DE OCHO PUNTOS
Código braille actualmente utilizado en informática para paliar las carencias de representación del braille de 6 puntos. Esta solución ha hecho recordar que tanto el sistema español Abreu.para música, como el primer diseño de la celdilla braille ideada por el propio luir Braille, se basaron en un cajetín de 8 puntos.
eng: EIGHT DOTS BRAILLE

BRAILLE EFÍMERO
1) Información susceptible de convertirse en signos braille, que ha sido previamente almacenada en soportes magnéticos, discos y cassettes, a efectos de recuperación a voluntad del usuario y reducción del espacio de almacenamiento que normalmente se necesita para almacenar libros en braille. La lectura del braille de este tipo es legible en "líneas braille" de longitud variable (normalmente entre 20 y 80 caracteres) mediante sistemas como en Versabraille.

2) Publicaciones en braille, sobre todo de carácter periódico, para usar y tirar (sin: braille sin papel).
eng: PAPERLESS BRAILLE

BRAILLE GRADO CERO
Ver Braille computerizado

BRAILLE GRADO DOS
Ver Estenografía
eng: GRADE TWO BRAILLE;
STANDARD ENGLISH
BRAILLE.

BRAILLE GRADO TRES
Ver Taquigrafía braille
eng: BRAILLE GRADE THREE

BRAILLE GRADO UNO Ver Braille literal.
eng: GRADE ONE BRAILLE

BRAILLE HABLADO
Sistema portátil de almacenamiento y proceso de información, que permite la comunicación con otros sistemas y el almacenamiento de datos a través de su propia unidad de disco. La entrada de datos se lleva a cabo mediante un teclado braille de 6 puntos y la salida a través de un sistema de voz en español. Las versiones más modernas cuentan con un editor de textos con memoria de trabajo de 640 Kb, agenda, calendario, cronómetro, calculadora, etc.
eng: BRAILLE-N SPEAK

BRAILLE INTEGRAL
Denominación que recibe la forma del braille ideado por Louis Braille; no contiene abreviaturas, ya que utiliza un caracter por cada letra del alfabeto.
eng: BRAILLE ONE AND A HALF

BRAILLE LITERAL
Código braille utilizado como referencia normalizadora para los distintos idiomas. Coincide en cada idioma con el braille de Grado 1.
eng: LITERARY BRAILLE

BRAILLE-N-PRINT
Sistema electrónico ideado para ser adaptado a una máquina Perkins convencional, que permite la conversión de un texto braille escrito con la máquina a texto en
tinta, a través de una impresora convencional. Físicamente se presenta como una placa de reemplazo de la cubierta inferior de la Perkins, que por consiguiente no modifica su tamaño.
eng: BRAILLE-N-PRINT

BRAILLISTA
Experto conocedor del alfabeto braille y su aplicación en la escritura del material literario y matemático, así como de las nomenclaturas científicas y musicales; normalmente son, a su vez, personas ciegas.
eng: BRAILLE EXPERT;
BRAILLIST

BRAILON
Nombre comercial de las hojas plásticas que se usan para producir relieves por medio de la duplicadora braille "Thermoform" Se comercializa en grosores y tamaños diferentes. (sin: papel plástico para Thermoform).
eng: BRAILLON

BRUNO BERENGUER, Jaime
Profesor de la Escuela Municipal de Barcelona que, en 1840, introdujo el sistema braille en España.

CABINA
Ver Estudio de grabación.

CAJETÍN
Pequeños rectangulitos que posee la pauta y en cada uno de los cuales puede escribirse un signo (sin: celdilla, célula).
eng: CELL

CARACTERES VISUALES
Ver Tinta

CARENTE DE VISTA
Término utilizado en Méjico como sinónimo de ciego.
	Use Persona ciega.

CÉCOGRAMME
Término que se usa, sobre todo en Europa, para distinguir el material de lectura y escritura para uso de los ciegos que se envía por correo. En la mayor parte de los países europeos todos los paquetes que llevan esta distinción pueden viajar gratuitamente o un precio postal muy bajo. En EE.UU. también existen leyes federales que otorgan privilegios de exenciones de pagos postales
a los materiales para uso de los ciegos (sin: Tiflograma).
eng: FREE MATTER FOR THE BLIND

CEGUERA
En términos genéricos, la ausencia total de visión o de simple percepción lumínica en uno o ambos ojos. No obstante, la OMS establece tres grados de deficiencia: ceguera profunda (visión profundamente disminuida o ceguera moderada que permite contar los dedos de una mano a menos de 3 m. de distancia); ceguera casi total (ceguera grave o casi total que sólo permite contar los dedos a 1m. o menos de distancia, o movimientos de la mano, o percepción de luz); ceguera total (no hay percepción de luz).
eng: BLINDNESS

CEGUERA ADQUIRIDA
Ceguera que se produce con posterioridad al nacimiento (sin: ceguera sobrevenida).
eng: ADVENTITIOUS
BLINDNESS

CEGUERA ADVENTICIA
Ver Ceguera adquirida

CEGUERA CONGENI TA
Ceguera que se adquiere durante la gestación.
	eng: CONGENITAL BLINDNESS

CEGUERA LEGAL
Denominación que a efectos legales recibe la agudeza visual central de 20/200 o menor en el ojo que mejor ve después de su corrección; o agudeza visual mayor de 20/200 si existe un defecto de campo consistente en que el diámetro mayor del campo visual está reducido a 10° o menos.
eng: LEGAL BLINDNESS

CEGUERA PARCIAL
Resto visual que permite orientación a la luz y percepción de masas. Facilita el desplazamiento pero no es útil para realizar actividades escolares o profesionales.
	Use Baja visión
eng: PARTIAL BLINDNESS

CEGUERA SOBREVENIDA Ver Ceguera adquirida

CEGUERA TOTAL
Ausencia total de percepción de luz. eng: TOTAL BLINDNESS

CELDILLA
Ver Cajetín

CÉLULA
Ver Cajetín

CENTRO DE PRODUCCIÓN BILIOGRÁFICA Denominación que la ONCE da su Centro de Barcelona en donde se producen libros en sistema braille, libros sonoros y materiales en relieve.

CIEGO
Use Persona ciega

CIEGO A EFECTOS DE LA LEY
	Ver Persona ciega

CIEGO CONGÉNITO
Use Persona con ceguera congénita

CIEGO DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO
Ver Persona ciega

CIEGO DESDE EL PUNTO DE VISTA LABORAL
Ver Persona ciega

CIEGO FUNCIONAL
Use Persona con ceguera funcional
eng: FUNCTIONALLY BLIND

CIEGO LEGAL
Ver Persona ciega según la ley

CIEGO PARCIAL
Úse Persona con ceguera parcial

CLICHÉ
Plancha metálica, fundamentalmente de zinc, que sirve de matriz para la impresión de varias copias braille.
eng: PLATE

CLICHÉ DOBLE PARA INTERPUNTO
Plancha metálica doble que actúa como cliché para imprimir mediante rotativa y en interpunto el texto braille deseado.
eng: INTERPOINT DOUBLEPLATE
CLIENTE

	Use Usuario, rehabilitando.

COBRA
Programa formateador de texto para la conversión de textos al sistema braille (braille integral o de grado 1). Consta de 12 programas que ofrecen un entorno de trabajo para la producción de textos en braille utilizando un editor generador de ficheros en texto ASCII convencional. Entre sus utilidades figuran: presentación de la información en pantalla en "braille luminoso", tratamiento de textos escritos en teclado universal o en teclado braille, construcción de tablas de conversión según necesidades del usuario, impresión del texto.
eng: COBRA

CÓDIGO CS
Código alternativo al braille, elaborado en 1988 por Thurlow, que está formado por símbolos similares a los Moon y a los símbolos utilizados por Bliss y colaboradores en 1966. Las letras del alfabeto se representan tanto por puntos como por trazos verticales, horizontales y diagonales que intentan simular el contorno de las letras del alfabeto romano.

CÓDIGO FISHBURNE
Código elaborado por Shafrath en 1986, como alternativa al código braille, y dirigido al sujetos que pierden la visión a edad avanzada y que por consiguiente tienen grandes dificultades para aprender braille. Este sistema utiliza cuatro patrones de símbolos diferentes (puntos, líneas verticales, líneas horizontales y líneas diagonales); a cada seis letras del alfabeto corresponde un símbolo diferentes y las se reconocen por la posición y el número de símbolos de un mismo tipo.
eng: FISHBURNE CODE

CÓDIGO NEMETH
Código braille usado en Ciencias y Matemáticas.
eng: NEMETH CODE

COMUNICACIÓN MANUAL
Método no oral de comunicación entre personas sordas o sordociegas que consiste en sustituir el habla por el lenguaje de signos y la dactilología. En este tipo de comunicación se sustituyen las palabras o los conceptos por signos manuales en lenguaje de signos o por gestos indicativos de un pensamiento, palabra o concepto (según el contexto), o una serie bastante compleja de ideas (sin: lenguaje mímico, lenguaje gestual; método dactilógico).

CONCIENCIA VISUAL
Conocimiento de la presencia de algo en el campo visual.
eng: VISUAL AWARENESS
CONGÉNITO
Presente al nacer o poco después.
eng: CONGENITAL; INBORN

CONSEJO IBEROAMERICANO DEL BRAILLE
Organismo cuya misión consiste en actuar como punto de referencia y autoridad en todo lo relativo a la enseñanza, producción y distribución del sistema braille en toda América Latina, España y Portugal.
CONVERSOR BRAILLE Ver COBRA

COPIADORA DE MATERIALES EN RELIEVE
Máquina que produce copias a partir de un relieve original que actua como matriz/ molde, siguiendo el siguiente procedimiento: presión de la matriz sobre el papel termocopiador hasta reproducir la forma del original, impresión del color sobre el relieve.
eng: RELIEF MATERIAL COPIER
COPISTA
Denominación que recibe la persona que realiza la transcripción manual al braille de distintos textos mediante pauta o máquina de escribir. Recientemente, el uso del ordenador ha obligado a estas personas, o al menos a algunas de ellas, a convenirse en transcriptores. (sin: Braillista)
eng: COPIST

CORRECTOR
Persona experta en el sistema braille que lee las copias impresas en tinta y las coteja con las impresas en braille, a fm de corregir los errores de las primeras y segundas copias braille antes de lanzar definitivamente una publicación.
eng: PROOFREADER
DACTILOGRAFÍA
Escritura en la mano. Técnica de comunicación basada en el deletreo y que es utilizada con las personas sordociegas principalmente; consiste en dibujar con un
dedo sobre la palma de la mano del receptor las letras de la palabra deseada y es un método útil para recibir mensajes breves. Cuando se emplea como método de comunicación con los sordos las letras pueden ser trazadas sobre una superficie. Su utilización implica la alfabetización previa del sujeto.

DACTILOLOGÍA
1)	Sistema de comunicación que utiliza distintas posiciones de la mano, cada una de las cuales representa una letra.
2)	Estudio de todos los tipos de comunicación manual que existen, entre ellos el lenguaje mímico de los sordociegos.
3)	Técnica de comunicación basada en un alfabeto manual en el que las letras corresponden a distintas posiciones de los dedos. Existen dos tipos de alfabeto manual (sin: escritura en la mano)
eng: DACTILOLOGY

DEFICIENCIA
Según la clasificación de la OMS, dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, temporal o permanente. Es un término más genérico que "trastorno", en cuanto que cubre también las pérdidas de órganos (sin: deterioro).
eng: IMPAIRMENT

DEFICIENCIA VISUAL
Deficiencia que afecta al órgano de la visión.
eng: VISUAL IMPAIRMENT

DEFICIENTE VISUAL
Use Persona deficiente visual

DELTA
Ayuda técnica portátil para la lectura en braille de textos originalmente impresos en tinta. Este dispositivo se puede conectar con otros periféricos para uso de las personas discapacitadas visuales y consta de microcámara, transcriptor, línea braille y teclado de control.

DESTREZA Y PRECISIÓN

	Habilidad manual requerida para realizar la 	tarea con el grado exigido de exactitud y 	precisión. Se mide por la dificultad de
mantener la precisión, por el número y clase de movimientos, por la naturaleza repetitiva de la tarea y la precisión de movimientos exigida. Está limitada por el grado de error admitido o tolerancia, la velocidad de manipulación fijada y la necesidad de medios auxiliares como guías, topes, plantillas y gráficos.
	eng: DEXTERITY AND ACCURACY

DIÁLOGOS
Ayuda tecnológica para la comunicación de las personas sordociegas que consta de consola braille para la escritura y lectura en braille, máquina de escribir electrónica para la lectura y escritura en tinta, y un magnetófono para el almacenamiento de la información. El aparato se completa con un modem que permite enviar y recibir mensajes telefónicos y un minivibrador que advierte al usuario sordociego cuando suena el teléfono.

DIBUJOS EN RELIEVE
Ilustraciones en relieve o presentaciones gráficas táctiles realizadas para las personas ciegas. Este tipo de ilustraciones pueden producirlas también las propias personas discapacitadas visuales sobre planchas de metal o sobre tableros para dibujar en relieve.
eng: RAISED-LINE DRAWINGS; EMBOSSED-LINE DRAWINGS

DISCAPACIDAD
En el sentido de la clasificación de la OMS, Y dentro de la experiencia de la salud, discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Se trata de un término muy utilizado en la actualidad en España, impulsado desde las instituciones nacionales que trabajan en el campo de las minusvalías, como término polisémico y comodín que sirve para aludir de forma genérica a los diferentes tipos de disminución de una capacidad y sus consecuencias; la preferencia por este término se fundamenta en su gran difusión internacional, especialmente en su versión
inglesa, dado que el habitual de "minusvalía" no es tan aceptado en algunos paises de Latinoamérica. No obstante, los problemas termnológicos detectados en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, ha llevado a la OMS a adoptar provisionalmente una fórmula por la que el término "discapacidad" pasa a ser sustituido por "incapacidad".
eng: DISABILITY

DISCAPACIDAD VISUAL
Término que abarca a todas las dificultades de la vista ocasionadas por patologías congénitas, por accidentes de cualquier tipo y provocados por virus de diferentes orígenes (OMS y ULAC). En España este término se ha impuesto como globalizador de las condiciones de ceguera total y deficiencia visual, en sus distintos grados de pérdida de la visión.
eng: VISUAL DISABILITY

DISCAPACITADO VISUAL
Use Persona discapacitada visual, persona con discapacidad visual.

DISMINUCION VISUAL
Es la disminución importante de la visión de ambos ojos. Resto visual que permite al individuo actuar en las situaciones corrientes de la vida diaria. Es una situación intermedia entre la ceguera total y la visión normal.

DISMINUlDO VISUAL
Término utilizado en algunos paises de América Latina, Méjico entre ellos, como sinónimo de persona deficiente visual. -

ENTORNO DE LECTURA "LEE"
Aplicación informática amigable que crea un entorno de usuario para ciegos; su diseño responde a la voluntad de utilizar con faciliadad el reconocedor óptico de caracteres "Recognita Plus Ver. 2.0" y permitir el acceso a funciones como enviar información al Braille Hablado tras la captura del documento y realizar copias de éste al braille.

ENTRENAMIENTO VISUAL
Formación dada generalmente a las personas con deficiencias visuales, para que puedan valerse de la percepción visual.
eng: VISUAL TRAINING

ESTENOGRAFÍA
Sistema de escritura abreviada para el braille en el que un mismo signo puede representar toda una palabra o un grupo de letras. Su finalidad es ahorrar espacio y aumentar la velocidad de lectura. Se trata de un grado del braille desarrollado en Inglaterra que contiene más de 200 abreviaturas y formas abreviadas de palabras de uso frecuente Desde 1932 actúa oficial-mente como braille convencional para los países angloparlantes. Asimismo, existen tablas estenográficas para cada uno de los distintos idiomas, como el español, el francés o el alemán (sin: braille contracto).
eng: BRAILLE GRADE TWO,
CONTRACTIONS,
CONTRACTED BRAILLE

ESTEREOTIPACIÓN
Se trata de la escritura en relieve sobre láminas de zinc. Los términos equivalentes en los demás idiomas engloban igualmente la producción de relieve sobre papel, proceso que en español se denominaría con el vocablo genérico "impresión".
eng: EMBOSSING

ESTEREOTIPADORA
Impresora utilizada en las imprentas braille para ciegos para escribir en relieve sobre láminas metálicas o clichés que servirán, a su vez, de matriz para reproducir un texto mediante prensas impresoras. Su nombre se deriva del griego "stereo" (relieve). Los modelos manuales antiguos funcionaban a pedal; actualmente su funcionamiento está informatizado. 
	Ver Puma.
eng: EMBOSSING MACHINE; STEREOTYPING MACHINE, PLATE EMBOSSER; PLATEEMBOSSING MACHINE

ESTEREOGRAFÍA
Arte de representar los sólidos en un plano.
eng: STEREOGRAPH

ESTUDIO DE GRABACIÓN
Centro o dependencia equipada con cabinas y equipos de grabación para la producción de libros hablados.
eng: RECORDING STUDIO

GAFAS
Use Lentes

GAFAS ÓPTICAS
eng: BI-OPTIC SPECTACI.FS

GRÁFICO EN RELIEVE
Representación en relieve de un gráfico, mediante lineas, puntos y superficies, realizada para facilitar su acceso mediante el tacto a las personas discapacitadns visuales.
eng: TACTILE GRAPHIC

GRAFISMO PARA CIEGOS
Método de construcción de signos y planos en relieve, utilizados en las escuelas para ciegos como instrumentos auxiliares pedagógicos para la enseñanza del dibujo artístico e industrial en relieve.
eng: GRAPHICS FOR THE BLIND

GUÍA CON SUPERFICIE TÁCTIL PARA ESCRIBIR
Modalidad de la guía para escribir en tinta que utiliza líneas en relieve o superficies en relieve para definir el espacio para escribir.
	eng: TACTILE SURFACE WRITING GUIDE

GUÍA DE FIRMA
Plancha fabricada en cartulina o plástico, y provista de una "ventana" , que permite a las personas ciegas firmar, garantizándoles una firma recta y proporcionada respecto al texto general.
eng: SIGNATURE GUIDE

GUÍA FLEXIBLE PARA ESCRIBIR EN TINTA Modalidad de la guía para escribir en tinta que utiliza gomas elásticas o de plástico para definir la zona de escritura, al objeto de facilitar una libertad de movimientos mayor en la formación de las letras con rasgos descendentes.
eng: FLEXIBLE WRITING GUIDE

GUÍA PARA ESCRIBIR EN TINTA
Plancha que, provista de varias "ventanas", permite a las personas discapacitadas visuales escribir manualmente un texto en escritura convencional.
eng: SCRIFHT GUIDE

GUÍA PARA EXTENDER CHEQUES
Modalidad de las guías de escritura manual que permite a las personas ciegas externder un cheque bancario.
eng: CHECK STENCIL GUIDE; CHECK WRITING GUIDE

HABILIDADES BÁSICAS
Conjunto o grupo de habilidades fundamentales que permiten al sujeto desarrollar su actividad personal disminuyendo los efectos discapacitadores de una deficiencia (sin: destrezas básicas).
eng: BASIC SKILLS

HABILIDADES COMPENSATORIAS
Técnicas, hábitos o habilidades que se deben desarrollar para superar una disminución visual grave.
eng: COMPENSATORY
SKILLS

HABLA
Programa de exploración de pantalla, diseñado para utilizar un ordenador compatible PC (bajo MS-DOS) con un sintetizador de voz externo conectado a la puerta serie. Permite utilizar indistintamente el teclado QWERTY del ordendor y el teclado braille.

HABLA COMPRIMIDA
eng: COMPRESSED SPEECH

HABLA SINTETIZADA
Ver Sintetizador de voz

HANDICAP
Incapacidad que supone una desventaja para el individuo, al limitarle o impedirle el ejercicio de una función que sería normal para él, habida cuenta de su edad, sexo y circunstancias sociales y culturales.
eng: HANDICAP

IMAGEN EN RELIEVE
Representación gráfica que utiliza la técnica del modelado del bajo relieve, también caracterizada por la diversidad de superficies cóncavas y convexas en lugar de por puntos y líneas en relieve. La técnica de ejecución se denomina también, en ocasiones, "técnica de semi-modelado" .
eng: RELIEF PICTURE

IMPEDIMENTO VISUAL

Término empleado en Uruguay y Panamá para denominar indistintamente la Deficiencia Visual y la Discapacidad Visual.
eng: VISUAL IMPAIRMENT

IMPRENTA BRAILLE
Planta manufacturadora de materiales en braille en grandes cantidades. En ocasiones, los centros que las albergan son también responsables de la producción intensiva de textos en macrotipo, materiales en relieve y textos en libro hablado.
	eng: PRINTING HOUSE; BRAILLE PRESS

IMPRESIÓN DE PARIS
Ver Método Valentin Haüy

IMPRESORA BRAILLE
Periférico que permite imprimir textos en braille procedentes de un ordenador.
eng: BRAILLE PRINTER;
BRAILLE EMBOSSER

IMPRESORA PORTATHIEL
Impresora personal braille para baja tirada, que imprime a una velocidad de 10 caracteres por segundo y puede imprimir sobre hojas sueltas y sobre papel continuo en 6 y 8 puntos. Los textos que produce tienen una longitud máxima de 29 líneas por página y 39 caracteres por línea. La fabrica la casa alemana Thiel, de la que recibe su nombre. Se completa con una campana insonorizadora, en forma de maletín, para romper las ondas sonoras y dificultar la transmisión del sonido.

IMPRESORA THIEL BAX 10
Impresora braille interpunto para alta tirada, que imprime a una velocidad de 300 caracteres por segundo y puede imprimir en 6 y 8 puntos y en modo gráfico. Los textos que produce tienen una longitud máxima de 36 líneas por página y 42 caracteres por línea.

IMPRESORA THIEL BETA X-3
Impresora braille con conexión a ordenador y para mediana tirada, que imprime a una velocidad de 130 caracteres por segundo y puede trabajar en 6 y 8 puntos braille y en modalidad gráfica. Los textos que produce tienen una longitud máxima de 28 lineas por página y 40 caracteres por línea.
INCAPACIDAD
Ver Discapacidad
INFORMACIÓN SENSORIAL CUTÁNEA Conjunto de datos informativos sensoriales procedentes de los receptores de la piel, especialmente de tipo táctil y térmica.
eng: CUTANEOUS SENSORY
INFORMATION

INFORMACIÓN VISUAL
Conocimiento del medio y de las cosas adquirido a través de la visión.
eng: VISUAL INFORMATION

INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS
Ayudas técnicas electrónicas, diseñadas específicamente para las personas discapacitadas visuales y sordociegas, que permiten 'el acceso de éstas a la lectura y la información y colaboran a su autonomía personal e integración social. Entre tales instrumentos cabe mencionar: sistemas de síntesis de voz y ampliación de imágenes, monitores o líneas braille, ordenadores braille y parlantes, sistemas de reconocimiento óptico de caractéres y máquinas de escribir e impresoras braille.
eng: ELECTRONIC DEVICES

INTEGRACIÓN
Participación, individual o colectiva, en la vida de la comunidad que muestran en distinto grado las personas discapacitadas. Tal participación es posible dependiendo de las posibilidades de preparación y formación adecuadas, la existencia de perspectivas reales, y/o la reducción o eliminación de los obstáculos sociales, jurídicos, arquitectónicos y de demás índole que la sociedad pone a su disposición.
eng: INTEGRATION

INTERVENCIÓN PRECOZ
Inserción del interesado en el proceso de rehabilitación lo más pronto posible después de surgir la deficiencia. Es un importante elemento de la acción preventiva de discapacidades de orden superior.
eng: EARLY INTERVENTION

INTERLÍNEA
Sistema de impresión del braille que permite reproducirlo en ambos lados de una misma hoja, dado que las líneas de una cara coinciden con los espacios entre las líneas de la otra cara.
Ahorra menos espacio que el interpunto.
eng: INTERLINE

INTERPUNTO
Sistema de impresión braille que permite reproducir un texto por los dos lados de la hoja, porque los puntos de un lado coinciden con los espacios entre los puntos del otro. Ahorra mucho volumen en libros y revistas.
eng: INTERPOINT

INVALIDEZ
Ver Minusvalía.

INVIDENTE
Use Persona ciega

JUST Y VALENTÍ, Francisco
Ciego español nacido en 1842, profesor y director del Colegio de Ciegos de Alicante hasta 1921, que ideó el más antiguo mapa de España en relieve (1,26 x 1,57 m.) que se conserva en la actualidad. Sus conocimientos tipográficos previos a la pérdida de la visión, le permitieron realizar entre 1880 y 19000 unos esmerados libros manuscritos en braille (textos y dibujos), que son una de las principales obras que el Museo Tiflológico la ONCE tiene en Madrid.

KIT DE DIBUJO EN RELIEVE
Kit compuesto por pauta rectangular con plancha de goma, bolígrafo sin tinta y papel plástico; sirve para que las personas ciegas puedan trazar sobre el papel: lineas, diagramas o dibujos en relieve.
eng: RAISED LINE DRAWING KIT

KLEIN, Guillermo
Director, entre 1809 y 1825, del Instituto Klark para ciegos de Viena e inventor del primer prototipo de Aparato Klein.

LECTOR
Profesional de los servicios del Libro Hablado cuya actividad consiste en la lectura y grabación, en estudio de grabación o en su domicilio, de los libros sonoros para uso de las personas discapacitadas visuales.
eng: READER

LECTORA
Ayuda tecnológica para uso de las personas discapacitadas visuales capaz de convertir
texto en tinta en imagen táctil, sonido o habla. Los principales componentes de esta ayuda para la lectura son: microcámara que escanea el texto o imagen impresa convencionalmente, conversor electrónico que transforma las señales ópticas en imáges táctiles, módulo de presentación táctil, generador de sonido y salida audio.
eng: READER FOR THE BLIND; READING DEVICE FOR THE BLIND.

LECTURA BIMANUAL
Ver Técnicas de la mano

LENTE
1) Medio de refracción. 2) Instrumento óptico utilizado cuando la visión disminuye a causa de trastornos de la refracción ocular.
eng: LENS; SPECTACLE

LENGUAJE DE SIGNOS
Sistema de comunicación con las personas deficientes visuales-auditivas en el cual cada signo equivale a una palabra, una acción o una frase; desde ese punto de vista, se trata prácticamente de un idioma y por ello su aprendizaje requiere más tiempo que el resto de los sistemas de comunicación. En el caso de las personas sordociegas totales, el lenguaje de signos se adapta a la comunicación táctil y se convierte entonces en el sistema más utilizado por estas personas por ser el que les brinda mayor agilidad comunicativa.
eng: SIGN LANGUAGE

LENGUAJE GESTUAL
Ver Comunicación manual

LENGUAJE MÍMICO
Ver Comunicación manual

LIBRO HABLADO
Denominación que recibe el libro grabado en cinta magnetofónica, cassettes o discos, destinado a personas ciegas y deficientes visuales; por extensión, define también a los servicios de grabación de este tipo de libros ubicados en los centros de producción especializada para materiales de lectura para personas discapacitadas visuales. A efectos de clasificación, los sistemas de grabación, copia y reproducción de cintas sonoras de libros para uso de las personas ciegas se dividen convencionalmente en España en cuatro grupos: a) Sistema A; b)
Sistema B; c) Sistema C; d) Sistema D. En algunos paises de Iberoamérica el libro hablado se conoce como Libro Parlante.
eng: TALKING BOOK

LIBRO PARLANTE
Use Libro hablado.

LIBROS EN MACROTIPO
Libros producidos para lectores con baja visión, cuyos textos se han impreso en macrotipo. Los dibujos, mapas y gráficos que en ellos figuran se han aumentado de tamaño y con frecuencia se han adaptado y simplificado, y se han retocado los contornos de las figuras y objetos.
eng: LARGE-PRINT BOOKS; LARGE-TYPE BOOKS
LIMITADO VISUAL
Use Persona deficiente visual

LÍNEA BRAILLE
Sistema de lectura electrónico para braille efimero, que permite a las personas ciegas el acceso a la lectura de un texto informático presentado en la pantalla de un ordenador. Se trata de una ayuda tecnológica que se incorpora como anexo del teclado convencional de un ordenador y se presenta en forma de regla metálica perforada para permitir la aparición de los pequeños vástagos que van componiendo los signos braille contenidos en un texto, presentado línea a línea.
eng: BRAILLE DISPLAY;
SOFT BRAILLE; REFRESHABLE BRAILLE DISPLAY

LÍNEA ECO-BRAILLE 40
Línea braille de 40 caracteres y 8 horas de autonomía, que permite a las personas discapacitadas visuales acceder a la lectura de textos en la pantalla de cualquier PC compatible que utilice MS-DOS como sistema operativo. Dispone de 40 celdas de lectura braille, más cuatro de estado de ocho puntos cada una; además cada celda incorpora un interruptor para el seguimiento guiado del cursor. Cuenta con tres puertas de entrada y salida: para la impresión, para la comunicación con el PC, y para trabajar en modo local.

LÍNEA ECO-BRAILLE 80

Línea braille de similares características que la Eco-Braille 40, pero con 80 caracteres por línea y alimentación directa de la red.

LÍNEA EN RELIEVE
Línea perceptible al tacto que se usa en la representación de gráficos en relieve. Puede presentarse como línea continua, discontinua, punteada, etc.. Las dimensiones de su forma óptima son: altura del ancho = 1:2; vista en sección, tiene forma de parábola relativamente elevada.
eng: RELIEF LINE; RAISED LINE

LLORENS Y LLATCHOS, Pedro
Profesor de música en la escuela para ciegos de Barcelona, inventor del sistema de escritura y notación musical en braille que lleva su nombre.
	Ver Sistema Llorens.

LOUIS BRAILLE
Nombre del inventor del alfabeto de puntos en relieve que lleva su nombre.

LUPATELEVISIÓN
Sistema electrónico de ampliación de caracteres e imagen que utiliza para su visualización un monitor de televisión. Sus habituales sistemas de control son: enfoque, zoom, brillo, contraste, inversión en negativo, etc.
En el mercado existen diversos tipos, algunos de los cuales hacen posible la conversión de documentos en blanco y negro a color y viceversa (Magnilink 609), o su fácil y sencillo manejo por parte de sus usuarios (Magnilink Basic). Un tipo muy utilizado es el Vantage que puede recibir también imágenes de cámaras exteriores, vídeos, etc. a través de un monitor de 14 pulgadas susceptible de dividirse en dos ventanas para mostrar imágenes procedentes de dos fuentes distintas. Otro de los sistemas de ampliación de imágines es el Vista que permite la ampliación de los caracteres o gráficos de 3 a 16 veces y consta de ventana de visualización, ocultación de ventana, ampliación, rastreo, etc.. (sin: circuito cerrado de televisión, telelupa, televisiónlupa)
eng: CCTV SYSTEM; 		CLOSED- CIRCUIT 			TELEVISION MAGNIFIER

MACROBRAILLE
Tipografia braille cuyos puntos en relieve son

de tamaño muy superior al habitual. Normalmente se utiliza en EE.UU. para enseñar braille a niños o principiantes adultos con dificultades para la lectura del braille de tamaño convencional.
eng: JUMBO BRAILLE
MACROTIPO
Tipografia de gran tamaño (de 14-18 puntos, frente a la convencional que varía entre 6 y 12 puntos) que se emplea para facilitar el acceso a la lectura en tinta a personas deficientes visuales con algún resto de visión útil para la lectura.
eng: LARGE PRINT; LARGE TYPE; ENLARGED PRINT
MAPA TÁCTIL
Representación en relieve de un plano o un mapa adaptado para uso de las personas discapacitadac visuales.
eng: RELIEF MAP

MÁQUINA AMERICAN FOUNDATION Máquina para escribir en braille, de fabricación estadounidense, con cabeza impresora fija y carro móvil. Cuenta con teclado convencional de seis tecla mas una espaciadora, e incorpora tecla de retroceso, liberadora de carro y timbre. Los primeros modelos se fabricaron entre 1933 y 1947. Ver Máquina de escribir en braille.
MÁQUINA BLISTA
Máquina de fabricación alemana con cabeza impresora fija y carro móvil, para escribir en braille. Consta de siete teclas (una de ellas espaciadora), y una tecla liberadora de carro y otra de retroceso.
Ver Máquina de escribir en braille.
MÁQUINA CONSTANCON
Máquina de diseño y fabricación suiza (fechada en torno a 1920)), con cabeza reproductora móvil y carro fijo, fruto del esfuerzo europeo a favor de los ciegos de guerra tras la Primera Guerra Mundial. Se trata de una máquina de tipo de carrro fijo y cabeza reproductora móvil, que consta de seis teclas y dos espaciadores.
Ver Máquina de escribir en braille.

MÁQUINA DE ESCRIBIR EN BRAILLE Máquina de similares características a la máquina de escribir convencional, pero
que es utilizada para escribir en braille sobre papel. Esta máquina sólo tiene seis teclas correspondientes a los seis puntos del signo generador braille, más una tecla central espaciadora. Al escribir una determinada letra, mediante el signo braille correspondiente, se pulsan simultáneamente las teclas precisas, que varían entre una y seis. Los distintos tipos de máquinas de escribir pueden agruparse en dos bloques: a) las máquinas de carro fijo (Stainsby, Constancon, Perkins, etc.) y b) las máquinas de carro móvil (Picht, Mini-picht, Blista, American Foundation, etc.)
eng: BRAILLE WRITER,
BRAILLER; BRAILLE
TYPEWRITER

MÁQUINA DE ESCRIBIR EN MOON
Máquina para escribir en sistema Moon, con capacidad para escribir 20 caracteres por linea. Consta de una bandeja para almacenar el papel, carro, liberador de retomo de carro, timbre avisador de final de línea, y anilla de metal para el dedo. Los caracteres Moon se escriben a mano alzada por el usuario y la máquina transmite los movimientos de la mano y del dedo índice a través de la anilla y las teclas.

MÁQUINA DE ESCRIBIR EN TAQUIGRAFÍA BRAILLE
Máquina para escribir en braille grado tres, que apareció en el mercado en torno a 1910. Su antecedente más lejano fue una máquina de bolsillo para anotaciones en braille (fechada en torno a 1890), que utilizaba un cinta de papel en vez de hojas completas. Entre los modelos del pasado cabe mencionar como más conocidos la Matrix 580, la Stainsby shorthand writer, y la Piscis de 1930.

MÁQUINA GIBSON
Instrumento para facilitar la comunicación escrita a las personas ciegas, inventado en 1827 por el ciego de Birmingham G. Gibson y similar a uno que se utilizaba por esa época en la institución para ciegos de Berlín. Se trataba de un instrumento compuesto por un marco de madera interior-mente dividido por topes, sobre los que se insertaba una regleta móvil estriada que actuaba de guía de escritura; el instrumento se completaba con una caja de tipos de imprenta realizados en cubos de madera (por un lado figuraba
recortado en relieve cada letra, y por la otra parte la misma letra se reproducía mediante pequeña puntas metálicas que componían la letra y que permitían imprimirla en relieve); el texto resultante era un texto susceptible de leerse en tinta por los videntes, y al tacto por los ciegos.

MÁQUINA MINI-PICHT
Máquina de escribir, portátil y de carro pequeño, ideada para utilizarla con papeles de 15x2l cm., que permite escribir hasta 18 renglones de 23 caracteres dejando espacios interlineales de 6mm. El carro es móvil y lleva indicación sonora de final de renglón; la cabeza productora de relieve es fija.
Ver Máquina de escribir en braille.

MÁQUINA PARA IMPRIMIR CLICHÉS Máquinas utilizadas para escribir mecánicamente los clichés para la impresión de los libros en braille. Entre los distintos tipos utilizados hasta la actualidad cabe mencionar la Matrix (fabricada en Inglaterra hacia 1950), las máquinas mecánicas a pedal, y las modernas estereotipias informatizadas.

MÁQUINA PERKINS
Máquina de carro fijo para escribir en sistema braille, fabricada por la institución estadounidense Perkins School for the Blind, que permite escribir textos de un máximo de 31 líneas de 42 caracteres. Para economizar espacio, en esta máquina el carro no se desplaza a medida que escribe un texto, sino que es la cabeza productora del relieve la que se traslada; su ergonomía obtuvo tal acogida entre las personas discapacitadas visuales que su uso pronto se generalizó y sus usuarios se referían a ella como "la Perkins". La máquina se completa con una tablilla de lectura, consistente en una atril plegable e incorporable a la máquina, que facilita la lectura y comprobación sobre ésta de los textos que se acaban de escribir, al tiempo que amplia su capacidad para escribir textos de mayor longitud, así como un punzón de madera que permite corregir lo escrito borrando los puntos indebidamente pulsados.
Ver Máquina de escribir en braille. eng: PERKINS MACHINE

MÁQUINA PERKINS PARA UNA MANO Máquina para escribir en sistema braille de las mismas características que la Perkins convencional, pero dotada de teclas extensibles para permitir la escritura a personas con una sola mano. Una antecesora de ésta fue la máquina de fabricación alemana que por similitud fisica con la Constancon se data en torno a los años 20.
Ver Máquina de escribir en braille.

MÁQUINA PICHI
Máquina para escribir braille, diseñada y patentada por Oscar Picht en 1901. Se trata de una de las máquinas más antiguas, fabricada en hierro colado y acabado en negro, con cabeza impresora braille fija y carro móvil. Su estructura sostiene seis palancas accionadas por una tecla; cada tecla eleva un punzón que golpea uno de los seis pequeños rectángulos invertidos, situados en la extremidad de un brazo fijado sobre la estructura.
Ver Máquina de escribir en braille.

MÁQUINA STAINSBY
Máquina para escribir braille, diseñada y fabricada desde 1910 en Inglaterra y que representa una de las primeras soluciones encontradas para permitir la impresión de un signo braille completo con cada pulsación. Se trata de una máquina de carro fijo con un tablero para 27 renglones, sujetapapeles, seis teclas para la impresión de los puntos en relieve, y una tecla espaciadora.La cabeza impresora incorporada al teclado se desplaza a lo largo de la línea, hasta completarla, y posteriormente todo el conjunto se desplaza una línea más abajo.
Ver Máquina de escribir en braille.

MATERIALES EN MACROTIPO
Libros o textos impresos en grandes caracteres (macrotipo) editados especialmente para uso de las personas con baja visión.
eng: LARGE-TYPE MATERIALS

MATERIALES EN RELIEVE
Materiales táctiles diseñados en relieve (mapas, gráficos, figuras, etc.), que completan y apoyan la comprensión de textos en braille por parte de las personas discapacitadas visuales. Un tipo de materiales en relieve son los mapas táctiles.
	eng: RELIEF REPRESENTATIONS; 	TACTUAL REPRESENTATIONS; 
TACTILE MATERIALS

MENOSCABO
Término comodín, compresivo de las tres situaciones derivadas de la enfermedad o el accidente: deficiencia, discapacidad y minusvalía (propuesto provisionalmente por Demetrio Casado a raiz de su trabajo "Panorámica de la discapacidad", INTRESS: Barcelona, 1991).

MÉTODO JENA
Método desarrollado por el doctor Carl Briickman para enseñar a las personas sordociegas a interpretar el sonido de las palabras tocando los labios o cara del interlocutor.

MÉTODO KLEIN
Método de lectura y escritura que se usó antes de la generalización del alfabeto braille. Los caracteres se escribían con el denominado Aparato Klein
eng: KLEIN METHOD

MÉTODO VALENTIN HAÜY
Método de lectura en relieve para personas ciegas, ideado por el francés Valentin Haiiy, que precedió al ideado por Louis Braille. Inicialmente consistía en recortar letras de tela que se pegaban sobre gruesas hojas de papel, que una vez encuadernadas formaban libros; posteriormente, los caracteres convencionales se imprimieron en papel (impresión de Paris). Hasta llegar al tamaño mejor percibido al tacto por los ciegos, Haüy probó con diferentes gruesos de letras y distintas tipografias; los textos impresos, pese a su hermosa apariencia no siempre resultaron adecuados al tacto, ya que no todos los ciegos tenían la misma capacidad de reconocimiento y percepción táctil de las formas.

MÉTODOS DE LECTOESCRITURA EN DESUSO
Procedimientos y métodos ideados en el pasado para facilitar la comunicación de las personas discapacitadas visuales, que tuvieron distinta vigencia y fueron desapareciendo ante la utilidad y economía de los métodos y procedimientos mejor concebidos (fundamentalmente el sistema braille). Entre ellos cabe mencionar la escritura mediante nudos y los distintos procedimientos de escrituras visuales
empleados en Inglaterra en el s. XIX como: a) la escritura con lápiz o con estilete de hierro sobre papel ennegrecido; la guía para la escritura estaba formada por dos hilos tensados y cuya longitud total era equivalente a la longitud de la línea de escritura; el método sólo servía para comunicarse con las personas videntes, ya que el ciego no podía reeleer lo escrito; b) la escritura sobre lámina de plomo del grueso de una hoja de papel; se trata de un procedimiento de escritura, inventado por T. Lucas, que permitía también la relectura al tacto por parte del ciego, ya que éste escribía las letras al revés y las imprimía sobre el plomo con ayuda de un estilete; c) escritura con máquina Gibson; d) regleta metálica St. Clair; e) tiflógrafo.

MICROBRAILLE
Caracteres braille cuyos puntos son de menor tamaño que en el braille convencional. Se utiliza principalmente para tomar notas con regleta o pauta y punzón. Es de gran utilidad en mapas y diagramas en relieve dado el alto valor que en ellos tiene la economía del espacio.
eng: MICROBRAILLE

MINUSVALÍA
Dentro de la experiencia de la salud, minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales). No obstante, los problemas terminológicos detectados en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, ha llevado a la propia OMS a adoptar provisionalmente una fórmula por la que el término "minusvalía" pasa a ser sustituido por "minusvalidez".
eng: HANDICAP

MINUSVALIDEZ
Ver Minusvalía

MINUSVÁLIDO
Use Persona minusválida

MINUSVÁLIDO VISUAL
Término utilizado en algunos paises de Iberoamérica como concepto globalizador de la ceguera total y la deficiencia visual.

Use Persona discapacitada visual.
	 eng: VISUALLY HANDICAPPED PERSON
MODALIDAD AUDITIVA
Tipo o clase de sistema perceptivo relacionado con la audición.
eng: AUDITORY MODALITY

MODALIDAD SENSORIAL
Tipo o clase de sistema perceptivo genérico relativo a los sentidos.
eng: SENSORY MODALITY

MODALIDAD TÁCTIL
Tipo o clase de sistema perceptivo relacionado con el tacto.
eng: TACTILE MODALITY

MODALIDAD VISUAL
Tipo o clase de sistema perceptivo relacionado con la vista.
eng: VISUAL MODALITY
MOON
Sistema de escritura en relieve creada por el ciego de origen inglés William Moon (1818-1894), que aún se utiliza en los paises angloparlantes como alternativa al braille. Se trata de un sistema que pese a poseer varios inconvenientes (no puede escribirse manualmente y el nivel de velocidad lectora suele ser más lento que el braille), tiene la gran ventaja de que las letras son muy parecidas a las del alfabeto latino y no requiere una excesiva agudeza táctil para su lectura; ello lo hace muy recomendable para personas que se quedan ciegas en edad avanzada. En su origen se basó en nueve letras mayúsculas romanas, a las que posteriormente se añadieron otros símbolos cuyo significado viene determinado por el lugar y el ángulo en que son colocados. En España no se ha utilizado nunca.
eng: MOON

MOTIVADOR BRAILLE
Generador del sistema braille para enseñar a los niños discapacitados visuales los rudimentos de la lectoescritura.

MÚLTIPLE IMPEDIDO
Término usado en algunos paises de Iberoamérica por Plurideficiente

NORMOVISUAL
Use Persona vidente

NAVIGATOR
Sistema de acceso braille para ordendores IBM o compatibles, diseñado fundamentalmente como una línea braille para trabajar, mediante la incorporación de un soporte, con ordenadores portátiles. La información se presenta sobre línea braille de 40 celdas de 8 puntos.

NOTACIÓN "U"
Título de la obra del español Francisco Rodrigo Domínguez en donde se incluye la signografia para la transcripción de Física y Química que se viene utilizando en los paises de lengua española, pese a no haber sido normalizada, por falta de acuerdo, durante la 'Reunión de representantes de imprentas braille de habla hispana celebrada en Montevideo (Uruguay) en junio de 1987.

NOVIDENTE
Término empleado en Ecuador, junto a Invidente y Ciego, para referirse a las personas que carecen totalmente de visión; en Honduras se utiliza con la forma "no vi-dente" .
	Use Persona ciega.

NÚMERO DE CASOS
Número de clientes (o pacientes) a los que atiende un profesional o una organización. Puede ser el número de clientes habitualmente atendidos o el número total de clientes atendidos durante todo el año.
eng: CASEHOLD

OPTACON (Optical to Tactile Conversion)
	Sistema de lectura compacto y portátil que convierte, mediante una minicámara, la imagen de textos en tinta en textos accesibles al tacto. Mediante el Optacon las letras o símbolos son trasmitidos por 144 pequeños vástagos que vibran sobre la yema del dedo índice; cada uno de ellos corresponde a un fototransistor del módulo de la cámara, que al vibrar reproduce la imagen "vista" por ella en su recorrido sobre el texto impreso.
eng: OPTACON

ORDENADOR ADAPTADO
Ayuda tecnológica que permite el acceso y manipulación de la información por parte de las personas discapacitadas visuales, siempre y cuando se hayan introducido las oportunas adaptaciones (posibilidad de gran ampliación de caracteres en pantalla o en impresión a través de programas específicos para personas con algún resto visual, teclados adaptados, línea braille y sintetizadores de voz, lectoras ópticas y programas informáticos de conversión al braille o de salida audio, etc.).
eng: ADAPTED COMPUTER

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)
Organización española que, en calidad de Corporación de Derecho Público de Carácter Social, es autogestionada por las propias personas ciegas; en ella se integran como afiliados (miembros) la mayoría de las personas discapacitadas visuales españoles, registrados como tales a efectos de la ley. Según las últimas estadísticas, las principales patologías causantes de discapacidad visual entre los afiliados son, por este orden: Miopía magna, Atrofia óptica, Retinopatía diabética, Distrofia retiniana pigmentaria, Desprendimiento de retina, Catarata congénita, Degeneración macular senil, Opacidad corneal, Catarata senil, Glaucoma, Trastornos degenerativos del globo ocular, Otras distrofias retinianas, Ceguera cortical, Glaucoma congénito, Nistagmus, Trastornos de quiasma, Coriorretinosis, Microftalmia, Neuritis óptica, Fibroplasia retrocristalina.
eng: [SPANISH NATIONAL
ORGANISATION OF THE
BLIND]

PANTALLA TÁCTIL
Pantalla de ordenador para uso de las personas ciegas que presenta los caractéres e imágenes en relieve.
eng: TACTILE SCREEN

PAPEL BRAILLE
Tipo de papel grueso que conserva texto impreso en braille. El tamaño convencional del papel braille varía de un país a otro dependiendo del tipo de las máquinas e impresoras más utilizadas; no obstante, el tamaño 29cms. por 35,5 es uno de los más extendidos.
eng: BRAILLE PAPER

PAPEL DE MICROCÁPSULAS
Papel convencional de color blanco o coloreado recubierto de millones de cápsulas microscópicas de plástico, denominadas microcápsulas, que se dilatan

al contacto con el calor. Se utiliza para imprimir gráficos, diagramas o imágenes sencillas de uso efimero, para permitir el acceso de las personas discapacitadas visuales a este tipo de imágenes. Un nombre comercial de este tipo de papel es el conocido como swell paper.
eng: MICROCAPSULE PAPER

PAPEL PLÁSTICO PARA THERMOFORM
	Ver Brailon
PARÁMETROS
Parámetros del cajetín braille de seis puntos relativos al ancho (diámetro de la base) y altura de un punto, distancia entre los distintos puntos, entre los caractéres, palabras, lineas, etc. Los parámetros, que no están normalizados, se deben establecer en relación con los distintos receptores táctiles relevantes (yemas de los dedos).
eng: PARAMETERS

PAUTA
Instrumento para la escritura braille manuscrita, que permite la escritura de entre 22 y 29 renglones por página, y consta de una plancha para la formación del relieve sobre papel (mediante un punzón) y un marco superpuesto para la sujeción del papel por el que se va desplazando una rejilla provista de cajetines. A lo largo de la historia, los distintos estilos (aléolos o surcos) se han ido sucediendo, así como los materiales con que se han fabricado (madera, bronce, hierro, aluminio, plástico). Algunos modelos permitían la escritura en interpunto. En algunos paises de Iberoamérica se conoce como pizarra.
eng: WRITING FRAME (G.B.);
WRITING SLATE (U.S.A.)

PAUTA ABREU-BRAILLE
Pauta con plancha de surcos de plomo y bastidor de madera, con 30 renglones para Braille y 24 para Abreu, que se acompaña de una rejilla (2 renglones por 36 cajetines) para cada uno de los dos sistemas.
eng: ABREU-BRAILLE SLATE

PAUTA ALEMANA
Pauta que consta de dos cuerpos articula-dos mediante una visagra, en donde el cuerpo superior se presena en forma de renglones o "ventanas" guía que hacen posible la escritura
en tinta por parte de las personas discapacitadas visuales.

PAUTA DE PERSIANA
Pauta que se fabrica en cartón y se puede ir plegando en forma de persiana a medida que se escribe (admite hasta 14 renglones).

PAUTA FRANCESA
Pauta con orificios laterales para alojar una regleta de una única ventana. Admite papel de tamaño cuartilla, y permite escribir hasta 12 renglones.

PAUTA GARIN
Pauta de procedencia francesa para hacer clichés, con plancha de madera y rejilla metálica de dos lineas de 23 cajetines. Bajo los dos muelles guía se colocaba la plancha del cliché. En España se utilizó mucho desde principios del s. XX.

PAUTA LLORENS
Pauta de madera para escribir en el sistema Llorens de caracteres visuales en relieve, que consta de una tabla de 19 x 29 cros. con seis agujeros equidistantes (colocados a derecha e izquierda) que sirven de guía para las rejillas.
eng: LLORENS SLATE

PAUTA MICROBRAILLE
Pauta braille de bolsillo en donde los puntos producidos son más pequeños que los convencionales y los espacios entre los puntos son también de menor tamaño. Por tal motivo, quienes la utilizan suelen ser personas con gran destreza y experiencia en el uso del braille. Su mayor utilidad es la de tomar notas rápidas.
eng: MICRO-BRAILLE SLATE

PAUTA PARA ESCRITURA EN TINTA Intrumento auxiliar que permite a las personas discapacitadas visuales la escritura manuscrita en tinta. Entre los distintos tipos actuales y en desuso, cabe mencionar la pauta alemana, la francesa, la de persiana. Entre las pautas desaparecidas cabe mencionar la pauta Llorens, la pauta la Klein, y las otras pautas para escritura en caracteres visuales.
PC-HABLADO
Ordenador braille compatible y portátil, con teclado de ocho puntos, que permite la
edición de textos y la gestión de agenda electrónica.

PERCEPCIÓN HÁPTICA
Percepción del volumen, forma de los objetos, etc. a través de la información sensorial propioceptiva y tactil obtenida por el sujeto de forma propositiva.
eng: HAPTIC PERCEPTION

PERIÓDICO TELEMÁTICO
Sistema de difusión de información desarrollado originalmente para personas ciegas en Suecia, por el que se transmite el contenido de un periódico al ordenador del suscriptor por vía telefónica.

PERKINS
Márca de máquina de escribir en braille, fabricada por la Howe Press de la Perkins School for the Blind. Al ser uno de los tipos de máquina más utilizada en todo el mundo, el nombre del fabricante se utiliza como sinónimo del propio objeto, refiriéndose así internacionalmente a "la Perláns" en todo el ámbito de la ceguera.
eng: PERKINS MACHINE;
PERKINS BRAILLER

PERSONA
En el ámbito de las minusvalías, las últimas tendencias internacionales en materia de terminología suelen recomendar el uso de esta palabra para nombrar a los sujetos afectados por cualquier tipo de minusvalía; en ese sentido, actualmente se prefiere "persona ciega" a "ciego", o "persona sordociega" a "sordociego" .
eng: PERSON

PERSONA CIEGA
Sujeto que carece totalmente de visión o que sólo percibe luz sin proyección. Durante los últimos 150 años, los términos empleados para definir a estas personas han sido numerosos (y aún lo son), dependiendo de la preferencia y punto de vista de los distintos profesionales o tendencias ideológicas de un determinado momento; entre estos términos se encuentran: ciego, ciego desde el punto de vista médico, ciego a efectos de la ley, ciego parcial, vidente parcial, ciego desde el punto de vista laboral, deficiente visual, minusválido visual, discapacitado visual, invidente, novidente, carente de vista, no vidente. Actualmente se recomienda anteponer
la palabra persona a cualquiera de los términos en vigor.
eng: BLIND PERSON

PERSONA CIEGA A EFECTOS DE LA LEY Término utilizado principalmente en escritos estadounidenses. En realidad, como la mayor parte de las personas ciegas no carecen totalmente de vista, los juristas se han visto precisados a buscar una definición desde, el punto de vista jurídico; en EE.UU., se define como persona ciega a efectos de la ley, al individuo cuya AV central es de 20/200 o menor en el mejor ojo después de corrección, o AV mejor de 20/200 pero campo visual reducido a 20° (es decir, que a veinte pies puede ver más o menos lo que una persona de visión normal puede ver a doscientos pies). (sin: ciego según la ley, ciego desde el punto de vista legal).
eng: LEGALLY BLIND PERSON; REGISTERED BLIND PERSON

PERSONA CIEGA TOTAL
Persona que ha perdido totalmente su capacidad visual.
eng: TOTALLY BLIND
PERSON

PERSONA CON BAJA VISIÓN
Sujeto que tiene dificultad para realizar tareas visuales, incluso con lentes de corrección prescritas, pero que puede mejorar su habilidad para realizar tales tareas con ayuda de estrategias visuales compensatorias, dispositivos de baja visión y de otra índole, así como con modificaciones ambientales.
eng: LOW VISIÓN PERSON

PERSONA CON CEGUERA CONGÉNITA Persona que presenta ceguera al nacer o poco después.
eng: CONGENITALLY BLIND PERSON

PERSONA CON CEGUERA FUNCIONAL Persona cuyos principales canales para aprender y recibir información lo constituyen el oído y el tacto.
eng: FUNCTIONALLY BLIND PERSON

PERSONA CON PROBLEMAS DE ACCESO AL TEXTO IMPRESO CONVENCIONAL

Persona que no puede utilizar textos de lectura impresos por medios convencionales. Esta defmición incluye, por tanto, tanto a personas analfabetas o que desconocen la lengua concreta en que está escrito un texto, como al colectivo de personas que no pueden sujetar libros en las manos (por problemas de minusvalías fisicas), o de personas con problemas de aprendizaje o de discapacidad visual.
eng: PRINT-HANDICAPPED
PERSON

PERSONA DEFICIENTE VISUAL
Sujeto con una alteración importante en su visión que le dificulta, cuando no imposibilita, la realización autónoma de tareas corrientes de la vida cotidiana de las personas (sin: vidente parcial, ciego parcial, hipovidente, ambliope, impedido visual, limitado visual, semiciego, semividente, disminuído visual).
eng: VISUALLY IMPAIRED PERSON

PERSONA DISCAPACITADA VISUAL
Sujeto que tiene una alteración en la estructura o funcionamiento en el órgano de la visión, cualquiera que sea la naturaleza o extensión de la misma. Este término ha tenido aceptación porque la alteración o impedimento causa una limitación, la cual, aún con la mejor corrección posible, interfiere con el aprendizaje que se puede lograr a través del sentido de la vista, lo que implica una disminución de capacidad. Aunque en ocasiones se utiliza este término como sinónimo de persona deficiente visual, actualmente se recomienda emplearlo como genérico, englobando tanto a las personas ciegas totales como a las deficientes visuales.
eng: VISUALLY DISABLED PERSON

PERSONA MINUSVÁLIDA
Sujeto que tiene alguna minusvalía fisica, mental o sensorial.
eng: HANDICAPPED
PERSON

PERSONA PLURIDEFICIENTE
Persona que padece dos o más discapacidades concomitantes (sin: discapacitado múltiple, persona con deficiencias múltiples, multideficiente)
eng: MULTIPLY HANDICAPPED

PERSONA SORDOCIEGA
Sujeto en el que concurren la deficiencia visual y auditiva, no necesariamente totales, que dificultan en grado sumo sus posibilidades de comunicación y de desenvolvimiento independientes en la sociedad. Requiere procesos educativos de rehabilitación especiales (sin: sordociego, sordo-ciego).
eng: DEAFBLIND PERSON

PERSONA VIDENTE
En nuestro contexto específico, persona que ve, por oposición a persona ciega o deficiente visual. Este término, que generalmente encontramos en la parapsicología, suele causar un poco de disgusto a algunos lectores no familiarizados con la ceguera; sin embargo, está generalizado entre las propias personas ciegas y los especialistas en la materia (sin: normovisual).
eng: SIGHTED; SIGHTED PERSON

PICTOGRAMA
Símbolo gráfico que representa un concepto o una información pictórica, tipo señales de tráfico o simbología en mapas, y está sujeto a la adaptación visual o táctil para hacerlo accesible a las personas discapacitadas visuales.
eng: PICTOGRAM

PISTA
Zona en la que se graban los sonidos en una cinta de cassette. Los magnefónos adaptados para el uso de los discapacitados visuales graban en dos pista por cada lado, o en cuatro por cassette, aumentando así la capacidad de almacenamiento de la información en las cassettes.
eng: TRACK

PIZARRA
Denominación que en algunos paises hispanoamericanos recibe la pauta
	Ver Pauta.
eng: SLATE (USA); FRAME
(GB)

PIZARRA TAYLOR
Pizarra que se usaba para la enseñanza de la aritmética en algunas escuelas para ciegos como alternativa al cubaritmo. Se trataba de una pizarra de metal en la que se insertaban
una espigas metálicas de acaba-do diferente, al objeto de que los alumnos discapacitados visuales pudieran asociarlas con los números.
eng: TAYLOR FRAME; TAYLOR SLATE

PIZARRA TIFLOGRÁFICA
	Ver Pizarra

PIZARRAS
Denominación genérica empleada para hacer referencia a distintas ayudas para la comunicación, hoy desaparecidas o en franco desuso. Entre ellas cabe mencionar la: 1) pizarra ballú (guía para escribir a mano que se usaba con alguna frecuencia antes de la introducción de la dactilografía en las escuelas para ciegos) y 2) las pizarras Martucelli y Galimberti (guía para escribir manualmente a lápiz o pluma).
eng: SLATES (USA); FRAMES
(GB)

PLANO EN RELIEVE
Ver Mapa táctil.

PLANO TÁCTIL
Ver Mapa táctil.

PRIVADO DE LA VISTA Use Persona ciega

PROCEDIMIENTOS DE ESCRITURA EN VISTA EMPLEADOS EN INGLATERRA EN EL S. XIX
Entre los distintos procedimientos ideados cabe mencionar: a) la escritura con lápiz o con estilete de hierro sobre papel ennegrecido; la guía para la escritura es-taba formada por dos hilos tensados y cuya longitud total era equivalente a la longitud de la línea de escritura; el método sólo servía para comunicarse con las personas videntes, ya que el ciego no podía reeleer lo escrito. b) la escritura sobre lámina de plomo del grueso de una hoja de papel; se trata de un procedimiento de escritura, inventado por T. Lucas, que permitía también la relectura por parte del ciego, ya que éste escribía las letras al revés y las imprimía sobre el plomo con ayuda de un estilete. c) máquina Gibson; c) regleta metálica St. Clair; d) tiflógrafo

PROGRAMA AMPLIFICADOR DE CARACTERES

Aplicación informática que permite a las personas deficientes visuales ampliar los caracteres (de 2 a 16 veces el tamaño normal) y los gráficos que aparecen en la pantalla de un ordenador, a fm de facilitar la lectura y comprensión de los textos y las imágenes presentados.
eng: LARGE-PRINT COMPUTER PROGRAM

PROGRAMA DEL LIBRO HABLADO
Programa bibliotecario gratuito que funciona en los Estados Unidos, gestionado por el NLS (Nacional Librar), Service for the Blind and Physically Handicapped) de la Biblioteca del Congreso, para personas con discapacidad física y/o visual. Los libros y revistas se producen en braille o grabados en discos o cassettes y son distribuidos a través de la red de cooperación interbibliotecaria, quien los hace llegar a sus usuarios. Las prestaciones del programa se extienden también al préstamo de la tecnología que permite reproducir tales grabaciones.
	eng: TALKING BOOK PROGRAM

PUMA
Estereotipadora informatizada y de fabricación alemana para producción de plan-chas o clichés en braille.
	Ver Estereotipadora.
	eng: PUMA

PUNTO
Cada una de las perforaciones que se hacen al escribir en braille y que constituye el componente básico del alfabeto táctil habitual. Las dimensiones óptimas del punto, a efectos de detectabilidad táctil son: forma parabólica; diámetro =1,2 mm.; altura = 0,75 mm.
eng: DOT; RELIEF DOT

PUNTO GIGANTE
Punto bastante más grande que el punto braille convencional, que suele utilizarse para enseñar a leer en braille a las personas que han quedado ciegas en edad adulta, y que se enfrentan al braille por primera vez.
eng: GIANT DOT

PUNTOGRAFÍA NEW YORK
Sistema de lectura y escritura para discapacitados visuales desarrollado por el 
Instituto para la Educación de los Ciegos de Nueva York, que supuso una modificación del braille por aumento del número de puntos y una mejora en su momento. La introducción de la máquina de escribir decidió, sin embargo, el movimiento en favor de la invención del "gran francés".
eng: NEW YORK POINT

PUNZÓN
Instrumento que se utiliza para la escritura braille manuscrita y que se emplea en combinación con la pauta para formar el relieve. Existen distintos tipos dependiendo de las formas y el material de que están hechos; entre los más conocidos figura el de tipo "oreja" (con hendidura superior para alojamiento y apoyo del dedo índice) y el anatómico
eng: STYLUS

PUNZÓN BORRADOR
Punzón de punta redondeada, fabricado en madera, que sirve para hacer correcciones manuales sobre los textos escritos en braille.
eng: ERASER STYLUS

RADIOLUPA
Sistema de ampliación de imagen electrónica portátil y en blanco y negro que, mediante una cámara, es capaz de transmitir la imagen captada por la retina electrónica a cualquier receptor de TV convencional.

RAFÍGRAFO DE FOUCAULT
Ayuda para la comunicación, desarrollada hacia 1840 por Francois Foucault, sobre una idea de Louis Braille. Se trata de un especial máquina de escribir en caracteres visuales (en forma de relieve punteado), que cuenta con diez palancas dispuestas en un semicírculo, cada una de las cuales consta de tecla y punzón. Actualmente sólo hay catalogados dos ejemplares en todo el mundo, y uno de ellos se encuentra en el Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid.

REAL SOCIEDAD DE LAS ARTES DE EDIMBURGO
Institución británica que en 1832 convocó uno de sus premios anuales bajo el lema "la comunicación del mejor alfabeto para uso de los ciegos"; al concurso se presentaron hasta 21 alfabetos diferentes, entre ellos el 
alfabeto sonográfico de Nueva York (en vista); el alfabeto Barbier, el alfabeto de M. Hay, el alfbeto de Glasgow, los alfabetos angulares y de puntos de Edimburgo, etc..
REGLETA
Denominación que recibe la pauta de bolsillo. Permite escribir un total de 4-8 renglones de hasta un máximo de 28 caracteres por renglón, según los distintos tipos existentes en el mercado. Algunos tipos permiten la escritura interpunto, y otros en cinta DYMO.
eng: POCKET WRITING FRAME (GB), POCKET WRITING SLATE (USA)

REGLETA BALLÚ
Regleta diseñada en 1885 por Víctor Ballu; está realizada en bronce con plancha de surcos y tres renglones de 42 cajetines, y posibilita la confección en relieve punteado de las letras del alfabeto romano. Se acompañaba del correspondiente punzón de mango de madera y punta metálica más fina que los empleados para escribir en sistema braille. Su uso estuvo generalizado hasta la primera mitad del s. XX.

REGLETA DE INICIACIÓN AL BRAILLE Elemento rectangular con doce cajetines del hexagrama braille, creada con fines didácticos como juego manipulativo para la iniciación al braille en la etapa preescolar; permite el adiestramiento a la percepción táctil y el aprendizaje de la lectoescritura braille. Mediante un sencillo mecanismo interno, los puntos basculan de una cara a otra de la regleta y simulan el proceso de escritura con pauta y punzón. Otro tipo de regleta con el mismo fin es la Regleta para preescritura, que se diferencia del anterior tipo en que los cajetines van perforados para poder introducir pivotes y en que las regletas se pueden unir entre sí por un sistema de imanes al objeto de poder formar frases.

REGLETA METÁLICA ST. CLAIR
Regleta de metal con divisiones interiores cuadradas, inventada en el s. XIX por John St. Clair para su uso personal, que servía como guía de escritura en vista y permitía escribir con lápiz o estilete una letra de tipo mayúscula en cada recuadro.

78 eNTRE dos mUNDOS: Revista de traducción sobre discapacidad visual, n° 12, octubre 1999

REGLETA SOR
Regleta de bronce con tres renglones de 25 cajetines, cuyo diseño permitía la escritura tanto en caracteres visuales en relieve como en sistema braille, a fin de facilitar la comunicación entre personas ciegas y videntes. Se acompañaba con un punzón de bronce, de forma abalaustrada, con una punta en un extremo para marcar las letras y otra (lateral) para realizar las correciones.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS EN RELIEVE
Representaciones en relieve de elementos visuales adaptados al tacto para su comprensión y utilización por parte de las personas discapacitadas visuales.
eng: TACTILE GRAPHICS
SERVICIO DE LECTURA PERSONALIZADA
Servicio de asistencia individualizada para personas con discapacidad visual, consistente en leerles documentos en tinta a los que no podrían acceder sin la ayuda de un lector vidente.
eng: PERSONAL READING SERVICE
SERVICIO DE LECTURA POR RADIO
 Recurso de información auditiva, que normalmente opera en frecuencias de bandas de radio no otilizadas y requiere un receptor especial, que en algunos paises facilita información a personas con discapacidad visual, física y para la lectura sobre notcias de actualidad, artículos de prensa, comentarios, anuncios publicitarios, publicaciones de bestsellers que no se pueden adquirir adaptadas, información al consumidor, y otro tipo de información como ofertas de empleo, accesibilidad y transporte.
eng: RADIO READING SERVICE

SIGNOGRAFÍA BRAILLE ESPAÑOLA
Sistema de signos braille que, concebida para la transcripción del idioma español, rige en todos los paises de habla hispana. Su actual versión es fruto de los acuerdos adoptados en la 'Reunión de representantes de imprentas braille de habla hispana' celebrada en Montevideo (Uruguay) en junio de 1987.
SÍMBOLO TÁCTIL
Símbolo que puede identificarse a través del tacto.
eng: TACTILE SYMBOL

SINTETIZADOR DE VOZ
»Tecnología que ha hecho posible reproducir mecánicamente el lenguaje humano mediante complejos procesos electrónicos. 2) Sistema de síntesis de voz que permite el acceso a la información suministrada por la pantalla de un ordenador. El equipo completo consta de tarjeta para PC, altavoz, auriculares, y programa con posibilidad de modificación de tono, velocidad de lectura, etc. Existen también las versiones portátiles de estos sistemas. (sin: habla sintetizada, lenguaje sintetizado, síntesis de voz).
eng: SPEECH SYNTHESIZER

SISTEMA A
El más antiguo de todos los sistemas de producción del Libro Hablado; los libros en este sistema están grabados a 18 pistas. El gran tamaño de las cintas tiene capacidad para albergar 24 h. de grabación, pero la dificil maniobrabilidad de sus estuches de carcasa de aluminio gestó su desaparición ante la siguiente generación del Libro Hablado en Sistema B.

SISTEMA B
Sistema de producción del Libro Hablado, utilizado inicialmente en Inglaterra como alternativa a las grabaciones en Sistema B, debido a las menores dimensiones y peso de las cintas respecto a las grabaciones en Sistema A. Sus cintas están grabadas a 6 pistas y cada una tiene una duración de 2'10 horas. En España se introdujo en 1970.

SISTEMA BARBIER
Sistema de escritura abreviada, a base de puntos en relieve, ideada por el capitán francés Barbier de la Serre a finales del s. XVII. Se trata de un sistema sonográfico, cuyos signos están basados en los sonidos franceses, no en las letras del alfabeto, por lo que sólo pudo utilizarse para el idioma francés. El propio Louis Braille reconoció haberse inspirado en el sistema Barbier para crear su sistema Braille.

SISTEMA C
Sistema de reproducción y grabación del Libro Hablado que utiliza cintas de cassette convencionales grabadas a 4 pistas. Permite la reproducción y grabación en cintas convencionales, lo que le dota al Libro Hablado de una mayor facilidad de adquisición y uso flexible que los sistemas anteriores.

SISTEMA CONGOMAR
Ver Taquigrafía braille

SISTEMA LLORENS
Sistema de escritura y notación musical, ideado por el español Pedro Lloren y Llatchos, para la enseñanza de la lectura y la música por combinación de signos compuestos por líneas rectas y curvas en relieve

SISTEMA VISUAL
Componentes del ojo, nervio óptico, cerebro y vías asociadas que participan del proceso de ver y mirar.
eng: VISUAL SYSTEM

SISTEMA DE ESCRITURA EN LETRAS MAYÚSCULAS
Sistema de comunicación con las personas sordociegas que consiste simplemente en escribir sobre el centro de la palma del interlocutor cada una de las letras, en mayúscula, que componen el mensaje que se intenta transmitir, haciendo una pausa entre las distintas palabras.

SISTEMAS DE ESCRITURA VISUAL
Sistemas de escritura en tinta o en relieve, anteriores o coetáneos al Braille, ideados para facilitar la comunicación de las personas ciegas entre sí o entre éstas y las videntes. Entre tales sistemas cabe mencionar el sistema Valentin Haüy y el Lloren.

SISTEMAS DE GRABACIÓN DE LIBROS Sistemas de grabación, copia y reproducción de cintas sonoras de libros para uso de las personas ciegas que en España se clasifican en cuatro grupos: a) Sistema A; b) Sistema B; c) Sistema C; d) Sistema D.
eng: TALKING BOOK RECORDING SYSTEMS

SISTEMAS DE RECONOCIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES
Sistemas informáticos que permiten el acceso directo de las personas ciegas a la letra impresa sin necesidad de lectores
intermediarios, a través de la transformación de las diferencias de luminosidad de un texto impreso en dos distintas modalidades: vibraciones perceptibles al tacto, en donde la yema del dedo percibe el contorno de los signos captados por la cámara, su forma y dibujo original (Optacón II) y voz sintetizada, como resultado de la acción de un escáner sobre un texto impreso (lectora Xerox-Kurzweil).
eng: OCR SYSTEMS

SISTEMAS EN RELIEVE
Sistemas de escritura y lectura por el tacto, para uso de las personas discapacitadas visuales. Entre los sistemas más conocidos cabe mencionar el sistema Abreu (en España), el Moon (en Inglaterra y paises angloparlantes) y el Braille.

SOR PERBOIRE
Profesora de la Casa de la Caridad de Barcelona, inventora de la regleta y el punzón Sor entre 1907 y 1908.

SORDOCEGUERA
Condición de la persona sordociega. eng: DEAFBLINDNESS

SORDOCIEGO
Use Persona sordociega

STENOKEY
Máquina para estenotipia informatizada que cuenta con un sistema rápido para generación de secuencias de caracteres.
eng: STENOKEY

SWELL PAPER
Ver Papel de microcápsulas

TABLILLA DE COMUNICACIÓN
Ficha rectangular que contiene en relieve las 27 letras del alfabeto y los diez números (en caracteres convencionales y en braille), para permitir la comunicación con las personas sordociegas a quienes desconocen otros sistemas y formas de comunicación.
eng: BRAILLE ALPHABET CARD

TACTÓFONO
Sistema que se adapta al telefóno de las personas sordociegas para permitirles la comunicación independiente vía telefónica. Consiste en un dispositivo que al sonido del 
timbre del teléfono hace vibrar un ventilador que advierte al sordociego que debe acercarse al teléfono; luego, la comunicación y transmisión del mensaje se establece valiéndose del alfabeto Morse (la persona comunicante utiliza el teclado telefónico para transmitir señales de distinta longitud  menor si teclea el 1 que si pulsa el 4 - que la persona sordociega recibe convertidas en pequeñas vibraciones por medio de un diafragma).
eng : TACTOPHONE

TADOMA
Método de lectura táctil de labios para uso de las personas sordociegas. Debido a que el método implica que la persona sordociega coloque sus dedos en los labios, nariz, mandíbula y cuello del interlocutor, es un sistema poco aceptado por el público general.
eng: TADOMA

TAQUIGRAFÍA BRAILLE
Desarrollo del braille grado dos que amplía el número de abreviaturas y elimina algunas vocales, por lo que es el más utilizado para tomar notas rápidas. En España se utilizó durante la década de los sesenta el sistema conocido como CONGOMAR, creado y enseñado en el Colegio de Ciegos Inmaculada Concepción de Madrid por Consolación Gómez Martín. Se trata pues de un tipo de taquigrafía en braille para discapacitados visuales (sin: Tercer grado de estenografía; Braille grado tres)
eng: GRADE THREE BRAILLE

TARJETA MACROTIPO
Sistema ampliador de caracteres para ordenadores personales y compatibles que es utilizado por las personas discapacitadas visuales permitiéndoles ampliar hasta 16 veces su tamaño normal los caracteres de un texto o gráfico en pantalla.
eng: LARGE PRINT CARD

TECLADO BRAILLE
Teclado que consta de seis teclas y un tabulador y cuyo funcionamiento está basado en el Sistema Braille de escritura. Cada tecla corresponde a uno de los seis puntos de la el cajetín braille, con los que puede escribirse la letra deseada y pasar a la siguiente por medio del tabulador.

TÉCNICAS DE LA MANO
Métodos de lectura ideados para emplear las manos y los dedos en la percepción de los caracteres braille. La mayoría de los lectores leen con la mano dominante, si bien los lectores más rápidos utilizan un método bimanual (mientras la mano dominante cubre la segunda mitad de la línea, la otra mano busca el principio de la siguiente y comienza a leer tan pronto como la anterior está libre).

TELÉFONO PARA PERSONAS SORDOCIEGAS
Ayuda para la comunicación de las personas sordociegas que consiste en una modificación del teléfono con texto completo para personas sordas. Consta de un teclado para la introducción del mensaje y una salida en linea braille. Entre los modelos más conocidos figuran el BrailleCom (adaptación del Visicom) y el Auditerm (adaptación del Auditech).

TELLATOUCH
Instrumento mecánico para la comunicación de los videntes con personas sordociegas que dominen el sistema braille. Su aspecto es el de una pequeña máquina de escribir que consta de un teclado alfabético y las seis teclas braille a ambos lados del espaciador; en la parte posterior un pequeño disco metálico de seis puntos representa la letra pulsada a efectos de facilitar su lectura letra a letra a la persona sordociega.
eng: TELLATOUCH

TERCER GRADO DE ESTENOGRAFÍA
Ver Taquigrafía braille

TERMOCOPIA
Copia en plástico de un original, producida mediante calentamiento de la hoja plástica de papel brailon en una máquina para la reproducción al vacio de materiales en relieve para uso de las personas discapacitadas visuales.
eng: THERMOCOPY

THERMOFORM
1-	Sistema de reproducción en relieve de un cliché de papel sobre hojas de plástico “brailon'', por calentamiento y absorción, y mediante una bomba de vacío.
2-	Aparato que sirve para la reproducción rápida de copias en relieve y en papel
eNTRE dos mUNDOS: Revista de traducción sobre dudad visual, n°12, octubre 1999 81

plastificado ("brailon") de cualquier material táctil (escritura en braille, gráficos, dibujos, esquemas, etc.), mediante el método de formación de vacío. Consta de un horno y una bomba de producción de vacío.
eng: THERMOFORM

THIEL
Impresora braille informatizada que imprime directamente en hojas de papel, sin necesidad de pasar previamente por el cliché.
eng: THIEL

TIFLOGRAFÍA
Término en desuso que designaba el con-junto de técnicas utilizadas para enseñar a las personas ciegas (de nacimiento o recientes) a escribir el alfabeto convencional usando lápiz, bolígrafo, guías, etc.
eng: BLIND WRITING

TIPÓGRAFO
Instrumento de pequeño tamaño, para la escritura en vista por parte de las personas ciegas, inventado en Escocia por Mr. Gall en el s. XIX. Consta de una plancha rectangular, sobre la que se coloca el papel, un transportador de madera, y una guía de cobre de menor longitud que los lados más largos del transportador, colocada en cruz sobre un tramo de madera que le permite desplazarse ascendente y descendentemente para formar las distintas proyecciones de las letras. Uno de los extremos del cobre lleva un orificio oblongo a través del cual se pueden escribir las letras con un estilete o un lápiz.

TIFLOGRAMA
Ver Cécogramme

TIFLOLOGÍA
En sentido literal, estudio de la cegura. Con este cultismo se hace referencia a todo lo relacionado con la problemática de la ceguera, abordada desde una amplia perspectiva. En inglés no existe ninguna palabra que contenga la raiz Tiflo-, pero sí en francés e italiano.

TIFLOTECNOLOGÍA
Término utilizado en España para referirse a la tecnología relacionada con los instrumentos auxiliares creados específicamente (o adaptados) para su uso
por los ciegos y deficientes visuales. Se usa también el adjetivo "tiflotécnico". En la actualidad se prefiere hablar de "ayudas y aparatos" o de "ayudas técnicas" por similitud con el inglés.
eng: AIDS & APPLIANCES,
TECHNICAL AIDS

TINTA
Término que en el contexto de la ceguera, y precedido de la preposición "en", se emplea para referirse a los textos manuscritos o impresos en escritura visual convencional, utilizada por las personas videntes (sin: caracteres visuales).
	eng: PRINT; INKPRINT; LETTERPRESS

TIPOSCOPIO
Ayuda para la lectura que consiste en una plantilla de cartulina negra con una ranura o ventana central que permite visualizar y leer selectivamente el texto de la página sobre la que se ha superpuesto, al objeto de aislar la línea del texto que se está leyendo respecto a las otras palabras contenidas en la misma página.
eng: TYPOSCOPE

TRABAJO EN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR Método de trabajo en que dos o más profesionales, paraprofesionales y/o auxiliares o voluntarios trabajan juntos. Mancomunando sus conocimientos, aptitudes y observaciones se concentran en identificar las necesidades del sujeto y los medios de ayudarlo a satisfacerlas.
eng: TEAM WORK

TRANSCRIPTOR
Persona que toma a su cargo la tarea de introducir en un ordenador los documentos que posteriormente deberán imprimir-se en braille para que puedan ser leídos por los ciegos. Aunque esta tarea también puede realizarse por medios automáticos, la persona no pierde su protagonismo en función del control de los resultados, inserción de órdenes de diseño gráfico, o variantes, modificaciones o adaptaciones de cualquier tipo, previo estudio y análisis del texto original. En tal sentido, el transcriptor tiene consideración superior a la del mero copista.
eng: TRANSCRIBER

UNIDAD TIFLOTÉCNICA (U.T.T.)
Departamento que en la ONCE es el en-cargado de la evaluación, importación y reparación de aparatos y materiales especiales, así como del fomento de la investigación y fabricación en España del material tiflotécnico.
eng: AIDS AND APPLIANCES UNIT
UNILOCK
Tablero de plástico, dividido en cinco renglones guía, que se completa con sesenta fichas en donde se representan las letras del abecedario (en braille y en tinta); ha sido ideado como un juego de aprendizaje del braille tanto para niños discapacitados visuales como para videntes.

USUARIO
Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o servicio, o que sigue algún curso de entrenamiento en algún centro de rehabilitación (sin: cliente, rehabilitando).
eng: CLIENT

ÚTILES PARA CORREGIR CLICHÉS
Herramientas (martillo y punzones) empleadas para la corrección manual de los clichés braille.

VERSABRAILLE II PLUS
Sistema de tratamiento y procesamiento de información en Braille que también puede recibir y/o transmitir en tinta. Consta de una memoria de 176 K y un panel de línea braille de 20 cajetines.

VERT-PLUS
Ayuda técnica para la lectura de información en pantalla de ordenadores personales, que permite a las personas ciegas llevar a cabo, de forma independiente, la programación de ordenadores, tratamiento de textos, registro y recuperación de datos y otras aplicaciones de los ordenadores.

VIBRADOR-DESPERTADOR
Dispositivo para uso de las personas sordo-ciegas que se conecta a un reloj-despertador, haciendo contacto con el colchón, y que al activarse produce en éste una vibración que despierta a la persona sordociega que está dormida.
	eng: VIBRATOR ATTACHMENT
VIDENTE
	Use Persona vidente
	 eng: SIGHTED

VISIÓN
Facultad sensorial de percibir y reconocer formas, tamaños y colores de objetos luminosos o iluminados, lo cual implica percepción de figura y forma, cromática y luminosa.
eng: VISION

VISIÓN DE CERCA
Capacidad para ver bien a distancia de lectura.
eng: NEAR VISION
VISIÓN DE LEJOS
Capacidad para percibir nítidamente objetos a una determinada distancia
eng: DISTANT VISION
VIDENTE PARCIAL
Use Persona deficiente visual
eng: PARTIALLY SIGHTED

VISIÓN DEFICIENTE Use Baja visión

VISIÓN DISMINUIDA Use Baja visión

VISIÓN FUNCIONAL
Visión útil que permite a la persona utilizar la visión como principal canal de aprendizaje.
eng: FUNCTIONAL VISION

VISION PARCIAL
	Use Baja visión
VISIÓN RESIDUAL
Visión útil remanente como consecuencia de una pérdida de visión, fruto de un defecto congénito, herida, enfermedad, trauma, enfermedad sistémica o patología.
Use Baja visión
eng: RESIDUAL VISION

VISIÓN SUBNORMAL Use Baja visión.
VISTA
Ver Lupatelevisión

VISTA DÉBIL
Ver Ambliopía

	eNTRE dos mUNDOS: Revista de traducción sobre discapacidad visual, n°12, octubre 1999 83

84 eNTRE dos mUNDOS: Revista de traducción sobre discapacidad visual, n° 12, octubre 1999

Fuentes consultadas
Blok, Paul Snijders; Sluis, Jaap. Les aides techniques pour sourds-aveugles. Magazine Infovision, année 7, numéro 1, mars 1993. Pp. 17-20.
Cebrián de Miguel, M.D.; Cantalejo Cano, J.J. Glosario
de términos de Rehabilitación Básica de las perso
nas ciegas y deficientes visuales. Entre dos mun‑
dos: Revista de traducción sobre discapacidad vi‑
sual, n° 9, octubre 1998, pp. 43-60.
Cebrián de Miguel, M.D.; Martín Hernández, Elvira. Glosa‑
rio de términos de Oftalmología. Entre dos mun‑
dos: Revista de traducción sobre discapacidad
visual, n° 9, octubre 1998, pp. 61-96
Corral Meras, Julio; Refusta Torres, Braulio. Manual de transcripción braille. Madrid: ONCE, Dirección General, Dirección de Cultura, 1998.
Edman, Polly K. Glossary. En: Tactile Graphics. New York: AFB, ?. pp.503-514.
Eguiguren, B. LISTA de términos que se usan en los campos de educación y rehabilitación de los ciegos. En: Español Actual, n.19 (octubre 1971), p.29-40.
Jesensky, Ján. Dictionary of Typhlology: An International Terminological Glossary of Visual Impairment & Blindness. Praga, Paris, Roma: Czech Association of the blind and partially-sighted, 1996.
Orr, Alberta L. Glossary. En: Issues in aging and vision: a curriculum for university programs and in-service training. New York: American Foundation for the Blind Press, 1998
Ponchillia, P.E.; Ponchillia, S.V. Glossary. En: Foundations of Rehabilitation Teaching with persons who are blind or visually impaired. New York: American Foundation for the Blind, 1996. pp. 369-379.
Sardegna, Jill; Paul, T.Otis. The Encyclopedia of Blindness and Vision Impairment.New York/Oxford: Facts On File, 1991.
Selección de ayudas técnicas para usuarios con discapacidad. En: Discapacidad y bibliotecas: Jornadas organizadas por el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía y el Centro de Coordinación Bibliotecaria (15-17 marzo 1988). Madrid: Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1988, pp. 167-172.
Unidad Tiflotécnica. Catálogo de material Tiflotécnico. Madrid: U.T.T. ONCE, 1977.